// Listfile_allPIXAWave_RGB_15K P4.38.txt
// Chromasens, July 6th 2022 
//
KA89-fallback-9-1-190.db
// CIS-Parameter 15K Pre:
wave_RGB_15k_33MHz_V66.mk
// main programm:
KA89-SW-9-1-236.dp
DR.HEX
// CIS-Parameter 15K main:
wave_RGB_15k_33MHz_V66.mk
// FPGA:
KA89-FPGA_V2_B36_33MHz.dl
// Gammatable incl. sRGB auf 0,1:
KaxGamma03_10.dd
// IO-Config-Description
allPIXAwave_IOConfR42.dv
// limits for temperatures, voltages etc.:
SetEnvParam_allPIXAwave_R10.mk
// CCM-Tabelle für sRGB:
ColorTableNo1_allPIXAWave_sRGB_R02.dd
// Setting1:
// allPIXAwave_Setting1_RGB15k_CL-Med1X2_Init.mk
// Packet:
allPIXAwave_PacketVerify_15K_RGB_R4_38.mk
// make active...
DR.HEX